**Ruzaevka390\_MCC\_Programm**

Эта программа будет обеспечивать удобное управление спутников.

Основной её задачей будет являться забор RAW-данный с SD карты. Эта задача будет обеспечиваться функциями остановки записи на SD карту и чтения с неё. Будут иметься контроля параметров сканирования, Демонстрация общих показателей.

Полученные данные можно либо перенести в SQL таблицу либо сформировать \*.csv файл. Так же будет возможность сохранять пресеты настроек в базу данных.

***Сторонние библиотеки:***

1. Pyserial
2. PyQt5
3. keyboard